**19.05.20. 9-А кл** **Обробка розрізу для застібання**

 В юбке молния может быть расположена в левом боковом шве, шве на заднем или переднем полотнище юбки.

.Для втачивания застежки – молнии, применяется лапка с одним рожком

Обрабатывают застежку юбки в верхней части левого бокового шва или среднего шва заднего полотнища. При подборе тесьмы-молнии необходимо, чтобы ее цвет совпадал с цветом ткани юбки (изделия).

Закрепляют тесьму-молнию отделочной строчкой по лицевой стороне изделия нитками в цвет ткани. Если застежка расположена в боковом

**Приметывание застежки – молнии**

1. Раскрыть застежку – молнию: Наложить одну ее сторону лицевой стороной на изнаночную сторону юбки, совместив край звеньев молнии с подогнутым краем бокового среза. Приметать.
2. Наложить левую сторону образца на застежку-молнию так, чтобы  
   закрыть зубчики, заколоть булавками края сгибов, приметать с лицевой стороны детали.

**Настрачивание застежки – молнии**

1. Настрочить подогнутый край застежки на застежку – молнию ( с лицевой стороны). Строчить на расстоянии 0, 1- 0,2 см от звеньев молнии. Строчка в конце застежки должна проходить перпендикулярно боковому шву или под углом, на 0,2- 0,5 см от последних звеньев молнии.
2. Удалить наметку, проутюжить.

**Самоконтроль:** закрытая застежка-молния не должна быть видна в шве, строчка должна быть ровной, аккуратной.

