**20.03.2020р 8 –А кл**

Пошиття сукні з суцільно кроєним рукавом

Пошиття сукні виконуємо за планом.

1.З'єднання двох деталей сукні

2.Обробити горловину обшивкою

З'єднання бічихі зрізів, країв зрізів.

4.Обробити зрізи рукавів та нижній зріз сукні

Виконання.

- з'еднають дві деталі разом, рівняють зрізи, зметують на відстані 1 - 2см від краю зрізу; обробляють края зрізів строчкою «зігзаг» або ручними пітільними стібками ;

- обшивку накладають на горловину приметують на відстані 5мм від краю зрізу настрочують;

- обшивку відгинають на лицьовий бік сукні, виметують з боку обшивки на відстані 0,5см від краю і нашивають;

- бічні зрізи обробляють зшивним швом, обробляють края зрізів;

- зрізи рукавів та нижній зріз обробляють швом у підгін з закритим зрізом. Ширина цього шва – 1 – 1,5 см.Готову сукню прасують та складають.

Завдання. 1. Запишіть мірки для пошиття сукні.

 2. тест завдання

Платье относится

а) к лёгкой одежде

б) к спецодежде

в) к нательному белью

2. Крой платья - это

А) ДЕТАЛЬ ВЫРЕЗАННАЯ ИЗ БУМАГИ

Б) ДЕТАЛЬ , ВЫРЕЗАННАЯ ИЗ КАРТОНА

В) ДЕТАЛЬ , ВЫРЕЗАННАЯ ИЗ ТКАНИ

3. Крой платья состоит

А) - из одной детали

Б) – из 2 деталей

4. Нижний срез платья можно обработать:

А) швом вподгибку

Б) поясом

В) стачным швом

5. К деталям платья относятся:

А) оборка

Б) пояс

В) обтачка

6. Платье относится:

А) к плечевым изделиям

Б) к поясным изделиям

7.Какой шов не применяется при пошиве платья?

А) двойной

Б) обтачной

**Завдання**. Записати мірки,необхідні для пошиття сукні.

**20.03.20. 9-А кл**

Пошиття фартуха на поясі

**Питання.** 1.Основні деталі фартуха.

2. Як можна прикрасити фартух?

3. Назвіть мірки для пошиття фартуха

4. Із яких тканин шиють фартухи?

5.Призначенняфартуха;

6. шви при пошитті фартуха.

Пошиття фартуха за планом

- Обробити бічні та нижній зріз основної деталі швом у підгін з закритим зрізом. Ширина шва – 1см. Перевірити якість шва.

- прокласти по верхньому зрізу строчку, стягнути;

- обробити пояс;

- зметати пояс з основною деталлю;

- настрочити пояс,відпрасувати готовий виріб.

**Завдання**. Вставте в речення пропущені слова

Фартух викорістовують для захисту….. від забруднення. Фартук призначається для роботи в шкільній ……., на ………, …….. . У фартуха парними деталями є …….. . Фартухи шиють із ….., …., ….тканин. Фартухи оздоблюють вишивкою, …….., …….. , …….. .

**Слова**: городі, майстерні, одягу, кишені, вдома, фасону, бавовняні, лляні, шовкової, мереживом, тасьмою, оборками

 Визначте мірки . Виберіть мірки для фартуха

***Задание*** Определи термины машинных видов работ:

 Стачать, сметать, настрочить, приметать, уравнять, заутюжить, сложить, наложить

**16.03.2020Р 9кл**

Тема: З’еднання бічних зрізів блузки, обробка бічних зрізів.

Бічні зрізи з’еднають зшивним швам. Ширина шва може бути віл 1см до 3см. Обробити края швів можна краеобметувальними стібками, овєрлоком,ручними петельними стібками.

Бічн і зрізи зшити, закріпити строчку, кінці ниток обрізати. Обробити зрізи швів. Перевірити якість роботи.

Бічні зрізи можна з’еднати ручною строчкою.

**Завдання. 1**.Записати мірки для пошиття блузки

**2.** Прочитайте перелік слів: голка, тканина, наметати, обшивка, деталь, розкласти, ножиці, блузка, обробити, нитки, сорочка, наметати, викро’ти, зшити, лінійка, гудзики, настрочити, олівець, вирізати.

Запишіть їх у зошиті за такими ознаками:

А) предмети - ……

Б) дії -………..

В) інструменти - …..

Г) матеріали - …..

**3. запишіть зрізи блузки.**

**17.03.2020р 9кл**

**Тема:** Обробка нижніх зрізів рукавів

Рукав мае зрізи: окат рукава, ліктьовий зріз, передній зріз,нижній зріз

Нижні зрізи рукавів можна обробити манжетою, обтачкою, французським швом, швом у підгін з закритим зрізом.

Обробка швом у підгін з закритим зрізом ( на зразках).

 а) підігну зріз на 5мм заметати;

 б) перегнути ще раз на ширину 1-1,5мм, заметати;

в) прострочити на ширину від краю на 1 – 2мм;

г) випрасити шов ( зпершу виконати шов на зразках)

Завдання. 1. Зняти та записати мірки для пошиття рукавів



**4-А 4-Б 19.03.2020р**

Обробка платка на машині.

Платок має квадратну форму. Платки бувають – чоловічі, жіночі, дитячі . Зрізи платка обробляють швом у підгін з закритим зрізом. Прикрасити платка можна ручними стібками, аплікаціею, набивними малюнками, вишивкою. Шиють платки з бововни, лляні, шовкові.

Питання.

1. Для чого застосовують шов у підгін із закритим зрізом?
2. Якою має бути ширина шва упідгін із закритим зрізом?
3. Чому шов упідгін із закритим зрізом належить до крайового?

Послідовність виготовлення платка.

Обробити зрізи платка швом у підгін із закритим зрізом. Ширина шва 1см.

Перевірити якість роботи: 1) ширина шва однакова по всій довжині; 2) машинна строчка на 1-2мм від краю внутрішнього підгіну; 3) виріб добре відпрасований

Таблиця (заповнити)

|  |  |
| --- | --- |
| Види швів | Назва швів |
| З’еднувальні | 1.2. |
| Крайові | 1.2. |
| Швом у підгін із закритим зрізом. Зшивний шов розпрасований. Шов у підгін із відкритим зрізом. Зшивний шов запрасований |  |

  

Завдання. Визначити на малюнку платки: жіночі, чоловічі, дитячі.

Дом. завдання переслати на пошту **zathey25tanya@ukr.net**